**启东市吕四中学河道围栏防护系统采购项目询价公告**

启东市吕四中学河道围栏防护系统采购项目即将实施，现就该项目进行询价采购

1. 采购需求：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **东围墙围栏清单** | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **参数** | **单位** | **数量** | 品牌 |
| 1 | 万向底座（控制杆配套） | 材质：铝制材料+抗氧化处理，所有配件螺丝采用SUS304不锈钢；跟四道控制杆配套，安装角度、高度可调节 | 只 | 4 |  |
| 2 | 不锈钢弹簧 | 材质：SUS304不锈钢； 拉力值80-320KG 永不生锈 | 只 | 32 |  |
| 3 | 四道受力杆 | 材质：铝制材料+抗氧化处理，所有配件螺丝采用SUS304不锈钢；安装角度可调节 | 根 | 16 |  |
| 4 | 转向滑轮 | 材质：铝合金材质； 用于拐角处平稳过线　减少磨擦 方向可调 永不生锈 | 只 | 24 |  |
| 5 | 四道支撑杆 | 材质：铝制材料+抗氧化处理，所有配件螺丝采用SUS304不锈钢； 安装角度、高度可调节 | 根 | 68 |  |
| 6 | 万向底座 | 铝合金材质 壁厚3MM　T字型底座　更加牢固 | 只 | 108 |  |
| 7 | 紧线器 | 材质：SUS304不锈钢； 钢丝绳收紧自锁功能 方向可调 永不生锈 | 只 | 32 |  |
| 8 | 压接铝套（和钢丝绳配套） | 材质：铝制材料； 直径：3mm； 钢丝绳每端至少固定2只 | 只 | 128 |  |
| 9 | 不锈钢钢丝绳 | 材质：SUS304不锈钢； 直径：多股，直径不小于1.2mm；永不生锈 | 米 | 1200 |  |
| 10 | 围栏警示牌 | ABS工程塑料　夜光型　三扣型设计　不易晃动　尺寸15\*25CM | 块 | 30 |  |
| 11 | 工程辅材 | 膨胀螺丝 线卡等 | 批 | 1 |  |
| 12 | **安装调试** | 由各投标人自行勘测现场，核算费用。含树木修剪、设备安装、人员培训等一切相关费用。 | **项** | **1** |  |

二、报价供应商的要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.报价供应商具有有效的营业执照。

4.本项目不接受联合体投标。

三、约定事项

1.本项目的总价最高限价为人民币总价10792.4元整，单价、总价报价超过最高限价的均为无效报价。

2.参与报价的单位需将法人营业执照复印件和市场询价表于2025年4月9日17点前，送至启东市吕四中学门卫，联系人：赵主任，联系电话：13912224439。

3.报价必须满足相关技术参数的相关要求，否则视为无效报价。

4.拟定支付方式及期限：安装调试结束，经验收合格后付至合同额的90%，余款10%于质保期满后一周内付清。本项目免收履约保证金。

5.质保期：一年

6.报价费用说明：包括满足本项目功能需求的一切设备(硬件及软件)、配件、辅料等设施设备费用及**施工费，施工完毕，如后期学校需接入原校园电子围栏系统，已安装设备可直接利用，不重复建设**。投标单位自行踏勘现场，如遇现场（包括但不限于管道、电气、墙体定位、基层等）所有与本次采购及安装需求有不符的情况，由投标单位自行考虑整改费用满足采购及安装需求，含在本次报价内。

7.所有报价单均需加盖报价单位公章。

8.其他：请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，报上级主管部门处理。

启东市吕四中学

2025年4月6日

**附件：**

**启东市吕四中学河道护栏防护系统采购项目询价报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 是否满足技术参数 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | |  |

报价单位：

联系人：

联系电话：

报价日期：